**秦皇岛市行政审批局**

**关于民族路南延伸道路工程初步设计的批复**

秦皇岛市住房和城乡建设局：

你单位《关于报批民族路南延伸道路工程初步设计的请示》及中国铁路设计集团有限公司和秦皇岛市市政设计院有限公司共同编制的《民族路南延伸道路工程初步设计》（报审版）等材料收悉。依据京秀工程咨询有限公司出具的《民族路南延伸道路工程初步设计（报批版）审查报告》，原则同意中国铁路设计集团有限公司和秦皇岛市市政设计院有限公司修订后的该工程初步设计文件（报批版）。现将相关内容批复如下：

1. 项目名称：民族路南延伸道路工程。

二、项目实施单位：秦皇岛市市政工程建设服务中心。

三、建设地点：海港区民族路南段，北起河北大街中段、南至海滨路段。

# 主要建设内容及规模：本工程北起河北大街，南至海滨路，长约1750米（中线交点距离），实际长度约1924米（含桥长545m)，道路等级为城市主干路，规划红线宽50米，包括上跨铁路立交桥一座。配套建设雨水、污水、电缆沟、交通、照明、绿化等市政配套基础设施。其中：

# 市政部分：设计范围为全路段道路工程、铁路桥南北两侧市政桥梁工程及随道路配建雨水、污水、路灯、绿化、交通安全设施、电缆沟等市政基础设施。新建市政桥梁长度合计305米（K0+529至K0+621.5，包含3×30m预应力混凝土小箱梁；KO+861.5至K1+074，包含7×30m预应力混凝土小箱梁；两侧桥台)；对东环路、光明路、渤海路进行顺接改造；迁改污水泵站1座,泵仓有效容积91m3（应按相关规定履行用地、规划等审批手续；设计规模远期2000m3/h,采用一台LHG型反捞式粗格栅除污机，一台XQ型循环式齿耙细格栅除污机，三台300WQ1000-26-110型潜水排污泵）。

# （二）涉铁部分：新建民族路上跨铁路立交桥一座，长度约240米。设计范围起点 KO +621.5至 KO +861.5，包含3×30m预应力混凝土小箱梁+（25+50+50+25）m钢箱梁及跨铁路桥梁两侧上下桥梯道。

五、项目概算总投资及资金来源：项目概算总投资26326.92万元；资金筹措渠道：市财政投资。

六、请抓紧办理相关手续，落实建设条件，尽快组织实施。并及时、如实通过河北省投资项目在线审批监管平台报送项目开工、建设进度、竣工验收等方面的基本信息，主动接受财政、发改、资源规划、生态环境、城管、公安、铁路、统计、电力等相关部门的监管。

秦皇岛市行政审批局

2022年10月10日